





Non Linear Load










Shunt active power filter




Without UOQC input output


OR



UPQC



Input



Output

